2012年定额解释问题汇总

1.总说明中关于检测费的解释中“业主对具有出厂合格证明的材料进行检验的费用”应由业主支付，实际施工中，有出厂合格证且必须进行复试检验的材料，该检验费用由谁承担？
答：非施工单位责任造成的复试检验且结果合格，应由业主承担。 
2.总说明第十四条“允许定额人工费、机械费乘以系数或增加工日、机械台班时，仅调整人工费、机械费，其他费用均不得调整。”此处的“其他费用”是否指该综合单价子目内的管理费和利润？“工程造价费用表4”及“清单表5”中以综合工日为基数计取的措施费、规费等各项应随着综合工日数量的变化而调整？（计价软件程序默认此处综合工日数为没换算前的数量、换算增加的综合工日量不能计取措施费、规费等）,人工费调价差的工日数量按哪个为准？ 
答：执行总说明十四条：本综合单价各分部说明或附注中允许定额人工费、机械费乘以系数或增加工日、机械台班时，仅调整人工费、机械费，其他费用均不得调整。 
3.建筑垃圾外运无对应子目，在合同中有约定的可以计取，没有约定的这部分费用如何计取？ 
答：建筑垃圾如外运应办理签证费用应由甲方承担。 
4.《08综合解释》建筑中编号1-37、1-44、1-47、1-49等运距增加子目，超出部分如何计价？ 
答：超出部分运距按一个增加运距计算。 
5.机械挖淤泥、流沙时是否适用08定额第5页第八条第7项的机械挖土方工程量的规定？ 
答：不适用。 
6.凿（截）灰土挤密桩执行什么子目？ 
答：参照1-61子目执行。 凿截喷粉桩、搅拌桩、旋喷桩
7.第75页第二十条：“水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）”，如果混凝土配合比不同时是否换算？ 
答：按设计要求可换算配比，其他不变。 
8.编号2-41、2-42、2-46等子目的工作内容中有“安放钢筋笼”的程序，与编号4-182子目的工作内容中的“吊装入孔、对接”是否重复？ 
答：执行《08综合解释》勘误表23条。2-41.、2-42、2-46取消安放钢筋笼工作内容。
9.A.2桩与地基基础分部、室外工程分部的砼及砼垫层、等现场搅拌的现浇砼是否计算现场搅拌费？ 
答：桩与地基基础分部定额为商品砼如实际采用现场搅拌应增加现场搅拌费。室外工程分部的砼及砼垫层定额编制是按现场搅拌考虑的，不再增加现场搅拌费。 
10.桩钢筋笼子目，主筋长度大于钢筋定尺时的接头焊接费用是否另行计算？  
答：已综合考虑在综合单价内，不另行计算。 
11.建筑工程上册P151页说明第十条和P153页计算规则第5条最后一句话不一致，如何执行？  
答：执行08综合解释P74页勘误32条。 砌块墙表面的镶嵌砖
12.砖围墙子目，如设计要求加浆勾缝的，是否还应套用3-21、3-22墙面勾缝子目？ 
答：可另套勾缝子目。 
13.第220页第二.7条：“脖高大于1m的高脖子杯形基础应分别执行基础、柱的相应子目”，其中基础是执行独立基础，还是执行杯形基础子目？ 
答：执行杯形基础子目。 
14.第376页4-182桩基钢筋笼子目中的钢筋含量，如实际设计各种钢筋规格与定额中不同时，可否换算？ 
答：规格不同时可调整，总的钢筋消耗量不变。 
15.短肢剪力墙结构住宅的楼层梁、板由同墙厚的暗梁支撑执行平板还是有梁板？ 
答：执行综合解释p10第6条。：板全部由剪力墙支撑的，或由梁支撑少于三边的按平板计算，梁另外单独计算。板由梁支撑大于三边的，按有梁板计算，梁计入有梁板。
16.现浇大坡屋面板模板套有梁板或板模板子目，是否不再乘系数调整了？ 
答：执行综合解释p22第11条：如混凝土平板或混凝土有梁板的坡度超过1/4（26度34分）时，相应定额子目中模板料乘以系数1.3，定额人工乘以系数1.3。
17.梁板柱的超高是按结构标高还是建筑标高考虑的？ 
答：结构标高。 
18.端柱可否套用异形柱子目？ 
答：执行定额上册220页第8条：异形柱是指柱面有凹凸或竖向线脚的柱、截面为工、十、T形或正五边至正七边形的柱。截面七边形以上的正多边形柱执行圆柱子目。截面为L形或变截面的矩形柱（如底600*600，顶400*400）可按平均周长执行相应矩形柱子目。
19.挂板（结构梁底到其下洞口顶的高度不足过梁高度）该如何套用子目？ 
答：执行挑檐板子目。 
20.图纸设计的不足120mm的素混凝土门垛，可否套用门框子目（4-49）？ 
答：可参照门框子目执行。 
21.混凝土女儿墙如何套定额？  
答：执行砼墙相应子目。 
22.砼栏板上的扶手是并入栏板内还是单独按压顶计算？ 
答：执行4-52子目。 
23.挑檐上的立板超过400mm高是并入挑檐内还是按栏板计算？ 
答：并入挑檐内。 
24.阶梯教室中台阶子目如何套定额？ 
答：悬空现浇阶梯台阶，悬空部分参照综合解释第10页8条规定；非悬空可参照台阶子目，混凝土量可按实调整。 
25.建筑工程上册第393页第4条中：凡注明允许换算木材用量时，所增减的木材用量均应计入施工损耗、木材的干燥费用及干燥损耗（7%），这句话怎样理解？ 
答：定额子目中已含木材的干燥费用及干燥损耗，所以只计算增减的木材用量7%干燥费用及干燥损耗。 
26. 窗外安装圆钢防盗铁栅，是否执行6-44“金属网”子目？ 
答：执行综合解释P15页第2条。  
27.工程中，防水卷材附加层的使用量超出定额含量时，如何调整？ 
答：如设计和规范要求的附加层超出定额含量时允许调整。 
28.有梁板结构超高，在套超高子目时，是否将梁和板工程量分开，分别套梁、板超高子目？还是工程量合并，套板超高子目？ 
答：工程量合并套板超高子目。 
29.砼采用泵送时，垂直运输中机械台班乘以0.5，所减少的台班计算机械停滞费，如何计算？ 
答：停滞费按机械台班定额中相应停滞费计算。 
30．梁、板、柱、墙模板是按层高3.6m编制的，层高超过3.6m 时可计算超高增加费；问超高部分的工程量是按整个工程量计算还是按3.6米以上超高部分的工程量计算？ 
答：按整体工程量计算。 
31.使用泵送商品混凝土，如实际使用机械与定额机械不同时，是否可以调整子目中机械费用？ 
答：不能，执行定额子目。 
32、某工程地下室两层，设计要求地下室外墙做防水，架子如何计算？ 
答：单层地下室外墙做防水及保护层，脚手架执行《08综合解释》第23页第16条规定，两层及两层以上地下室外墙做防水及保护层的脚手架，可另计算单项脚手架。 

